‘폼아트’로 꾸미는 성탄 장식(I)

-2008년 부산교구 성탄 장식

박정혜 세실리아 선생님 / 못골성당 주일학교 교사

★ ‘폼아트’란?

: 스티로폼(압축 강도가 높은 공예용) 원단을 사용해 각종 환경소품이나, 상업 POP, 간판에 이르기까지 그 활용도가 높은 신개념 입체물입니다.

실내는 물론 실외 광고용으로 매우 효과가 높을뿐더러 활용 분야가 점차 확대되고 있는 추세로, POP처럼 예쁜 글씨나 그림 등을 스티로폼으로 잘라내 붙이고 색칠하는 작업을 말합니다.

★ ‘폼아트’의 작업 도구

*커터기

1. 커터 칼- 일반적인 커터 칼입니다. 자를 대고 사용해 직선으로 자릅니다. 원단이 두껍거나 강도가 높을수록 자르기 힘드니, 커터 칼도 크고 날카로운 게 좋습니다. 한 번에 힘을 줘서 자르는 게 매끄러우며, 원단의 찢어짐을 예방할 수 있습니다.

2. 열선 컷터기- 시중의 문구점에서 쉽게 구매할 수 있으며, 활 모양의 테두리에 열선을 감아 사용 합니다. 열컷팅 방식이지만, 열에 의한 원단 손상이 적으며, 도안에 맞춰 자를시 직선, 곡선, 대각자르기에 용이합니다. 그리고 처음 사용자는 충분한 연습 후 사용 하시길 바랍니다.

3. 펜타입 컷터기, 인두기- 열선 컷터기처럼 테두리를 자르는데 사용할 수도 있지만, 사용하기 불편합니다. 내부 공간을 만들거나, 표면에 무늬를 넣기에 적합합니다. 워낙 열이 강해 원단 손상이 클 수도 있으니, 인두기보다는 펜타입으로 온도 조절하며 사용하는 게 편합니다.

4. 열선+펜 겸용컷터기-가격은 비교적 비싸지만, 두 가지 기능을 갖췄고, 두껍거나 여러 장을 한 번에 자를 수 있는 크기입니다.

5. 선반형 컷터기- 기본적인 원리는 열선 컷터기와 같으나, 부피가 크거나 한 번에 여러 장을 정밀하게 자를 때 편합니다.

*물감

아크릴 물감과 스티로폼 물감, 두 가지가 있습니다. 쉽게 구하기엔 아크릴 물감이 좋으나, 가격을 생각하시면 스티로폼 물감이 좋습니다. 스티로폼 물감은 수성 물감 이지만, 일반 물감보다 점착력이 높아, 원단 사이로 스며듦이 적습니다. 하지만 옷이나, 피부에 묻으면 잘 지워지지 않으니, 작업을 하실 경우 앞치마, 토시 등을 사용하시고, 작업공간에 비닐이나 신문지를 깔아 놓으시길 바랍니다.

그리고 에어브러쉬처럼 특수 효과가 아닌, 일반 채색을 하실 경우엔 물로 희석시키지 마시고 사용하시는 게 좋습니다. 물감이 마르면 색이 옅어지는 것을 명심해야 합니다.

*붓

물감 특성상 붓이 손상이 잘 됩니다. 저렴한 제품으로 사용하는 게 좋습니다. 수량은 채색용으로 납작붓 여러 개와 그림용으로 둥근붓 소량만 있으면 무난합니다.

*접착제

1.글루건- 전기 열로 글루건심을 녹여 사용하며 제품도 다양합니다. 열에 의한 원단 손상률은 작은 편이지만, 화상을 입지 않도록 주의가 필요합니다.

2.스티로폼 본드- 섬세한 작업 시 좋습니다. 원단 손상이 없고, 일단 굳으면 강한 접착력을 보여줍니다. 하지만 글루건 보다는 굳는데 오래 걸립니다.

3.실리콘- 대형물 작업 시 용이합니다, 하지만 실리콘이 보여도 상관없어야 합니다.

*에어브러쉬

많은 양을 색칠하거나, 다양한 효과를 낼 때 사용합니다. 콤프레셔라는 기계와 연결해 사용해야하며, 역시 기능과 성능에 따라 가격이 다양합니다. 물감에 물로 희석시켜 사용합니다. 하지만 물감 특성상 고장 발생률이 높으므로 관리에 신경을 많이 써야합니다.

*사포, 대패

원단을 다듬어 매끄럽게 하거나, 볼륨감을 줄때 사용합니다. 원단의 강도에 따라 다르며, 일반폼을 다듬을시, 저가형 종이 사포 중 입자가 고운 것(너무 고운 것은 힘듦)을 사용합니다. 한쪽 방향으로 사용해야 부스럼이 일어나지 않습니다.

*기타

필요에 따라 미술적 효과를 낼 수 있는 반짝이가루, 펜, 파스텔 등등과, 용도에 따라 융, 코르크, 낚시줄 인형 눈, 모루 등이 쓰입니다.

★ ‘폼아트’의 실제(대림환 만들기)

* 기본재료 : 스티로폼(원단), 열선 컷터기, 스티로폼 물감, 접착제, 도안 자료(두꺼운 도화지), 칼, 붓, 그 외...

※ 주의사항

그 무엇 보다 중요한 것이 '안전"입니다. 원단 뒤쪽을 받치는 손가락이 열선에 닿지 않도록 주의하세요(일정한 거리 유지).

열선은 원리상 금방 식기는 하지만, 컷터기 작동 중, 직후 에는 고온이 발생합니다. 순간의 부주의로도 큰 상처를 입을 수 있으니 주의하시고, 어린 아이들이 만질 수 없는 곳에 보관하시기 바랍니다.

* 컷팅의 포인트는 원단과 직각이 되도록 한 번에 자르는 것입니다. 살짝 힘이 들어가는 느낌으로 밀어가며 자르면 됩니다.

올바른 컷팅	잘못된 컷팅	잘못된 컷팅

1. 도안 그리기와 컷팅하기

1) 두꺼운 도화지에 컴퍼스나 기타 도구를 이용해 밑그림을 그립니다. 밑그림을 그린 후 가위로 도안을 잘라냅니다.

2) 안 부분을 잘라내기 편하도록 가위로 컷터기가 들어갈 자리를 잘라줍니다. 3) 준비된 도안에 접착제를 바르고 원단(스티로폼)에 붙입니다. 자르기 편하도록 도안 라인 부분은 전부 붙이는 게 좋습니다.

4) 열선 컷터기를 이용해 모서리 부분부터 자르기 시작하는 게 깔끔합니다. 그 후 도안에 살짝 기대고 따라가면서 한 번에 자르면 됩니다. 5) 도안에 따라 가장자리를 잘라내고 난 후, 2)에서 미리 가위로 잘라 둔 곳으로 열선 컷터기를 넣어 도안 내부도 잘라 줍니다.
Tip. 만일 자세를 고쳐야 하거나 힘이 들어 멈춰야 할때가 생기면, 작동 스위치에서 손을 때면서 계속 밀면 됩니다. 어느 순간 열선이 식어 잘리지 않을 때가 있는데, 그때 멈추세요. 다시 시작할 때는 멈춘 부분에서 스위치를 누르면서 미세요. 그럼 열이 서서히 가해지면서 깔끔히 잘립니다.

2. 채색하기

1) 테두리(완성품의 옆면)를 먼저 칠한 다음에 정면을 칠하는 게 효율적입니다. 다 마르기전에 손가락으로 잡고 정면을 칠한다 해도, 옆면 특성상 자국이 눈에 잘 안보이기 때문입니다.
2) 넓은 면을 칠할 때는 붓을 일정한 방향으로 칠해줍니다. 3) 물감이 점도가 높지만, 일정 양은 원단 사이의 틈새로 스며들어 갑니다. 물감 칠이 적은 경
		우, 마르면서 빈 공간이 나타나기에, 색칠을 두 번 하는 번거로움을 방지하기 위해 처음에 충분히 칠합니다. 반대로 너무 많아 굴곡이 생기면 넓게 펴 발라줍니다.
Tip. 스티로폼 물감은 마른 후에는 색이 엷어지며, 광택이 사라집니다. 두 개 이상의 색이 마주치는 경우라면 스티로폼 물감은 밑 색이 비치기에 밝은 색부터 먼저 칠하는 게 좋습니다. 진한 색을 칠할 때는 다른 색의 영역을 넘어 가지 않도록 각별한 주의가 필요합니다.

3. 장식물 만들기

1) 앞과 같은 요령으로 리스에 붙일 장식물들을 도안에 따라 만듭니다.
2) 나뭇잎 효과를 더하기 위해 녹색 위에 연두색을 덧칠해 줍니다.
3) 포인트를 주기 위해 반짝이를 살짝 뿌려줍니다.
		Tip. 리본은 자료실의 ‘예쁜 리본 만들기’를 참고하세요.

4. 접착하기

1) 준비된 리스와 장식물들을 적당한 자리에 배치합니다.
		2) 글루건을 이용하여 장식물을 붙여줍니다. 3) 스티로폼은 가벼워 접착제를 많이 바를 필요가 없습니다. 빠른 속도로 굳으니 중요 포인트에만 바르고 붙입니다.
4) 어긋나게 붙였을 경우엔, 글루건액이 굳기 전에 밀어서 보정합니다. 액을 너무 바르거나 끝부분에 바르면 밖으로 새어 나올 수 있습니다. 원단의 크기를 고려해서 적당한 위치에 필요한 만큼만 바릅니다. 5) 작은 조각이나 세밀한 작업이 필요한 곳에는 글루건 보다 스티로폼 본드를 사용하는 게 좋습니다.
Tip. 글루건 역시 열선 컷터기와 마찬가지로 강한 열이 발생하니 세심한 주의가 필요합니다. 특히 글루건의 금속 노즐 부분과 바로 나온 글루건액은 닿으면 화상을 입을 수 있습니다. 잘못 붙였는데, 이미 굳어버린 경우에는 원단 사이의 틈새에 칼을 집어넣어서, 글루건액을 잘라냅니다. 이 경우 원단 손상을 최대한 줄이고, 칼날에 다치지 않도록 주의해야 합니다.

	도안자료 : 대림초와 나뭇잎

- Edit. 천주교부산교구 청소년 사목국